****

**ZH-Hub08-256产品规格书**


**产品特点**

* **标准50P接口：支持中航全系50P接口。**
* **连接简单：50P排线连接，转出标准HUB08接口。**

**详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 连接接口 | 标准50P |
| 适配范围 | 支持各种规格单双色。 |
| 带载接口 | 8个HUB08 |
| 最大功耗 | <1W |
| 工作温度 | -30°C~70°C |

**硬件介绍**



1. **接口功能表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| 1 | 电源指示灯 | 指示电源状态 | 红色常亮 |
| 2 | 标准50P | 连接控制卡50P输出 |  |
| 3 | HUB08口 | 8组HUB08数据接口 |  |

1. **指示灯含义**

电源指示灯：常亮表示已供电；

**C、HUB08引脚定义**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扫描信号 | | | | 数据信号 | | 控制信号 | |
| A | B | C | D | G1 | G2 | LT | SK |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| GND | GND | GND | OE | R1 | R2 | GND | GND |
|  |  |  | 使能信号 | 数据信号 | |  |  |

**硬件尺寸图**

单位：mm

