# 远程4G云发送集群系统-操作说明书

**一、注册账号（电脑必须联网）**

1、打开此网址http://ads.zoecloud.cn/#/account/login，点击‘注册’。




2、按照提示输入相关信息注册即可，注册完成点击‘登录’。



**二、绑定账户**

1、在登录界面输入‘用户名’、‘密码’、以及‘验证码’，正常登录以后可以看到如下界面，点击此界面的‘下载账号绑定文件’，‘浏览’选择‘U盘’目录点击‘下载’，并将U盘拔掉插在卡上，屏幕显示‘读取成功’，然后断电重启控制卡，即可完成绑定。





1. 绑定成功以后，等待1分钟左右，在WEB端刷新界面即可看到被绑定的设备。




**三、添加分组**

1、在左边设备分组管理下面‘全部’，上面‘右键’添加子分组并命名，比如：一分组。



2、选中设备，点击‘设置分组’，选择刚刚建立的‘一分组’，点击‘确定’。



**四、调屏**


1、选中设备，点击‘调屏’。



2、修改相关参数，点击‘确定’。



3、弹出命令窗口，状态变成‘成功’即为修改成功。观察显示屏变化，再做进一步修改。




**五、发送节目**


1、点击‘节目’选项，点击‘新建节目’。



2、修改节目属性以后点击‘确定’。



3、选中节目，点击‘编辑’。



4、选择素材。（如：‘文本’）



5、点击‘编辑内容’，输入内容点击‘确定’，点击右上角红色‘退出编辑’，退出此界面。



6、选中设备，点击‘发布’，选择设备后点击‘确定’即可发送成功。



