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ZH-A1规格书
功能简介 

ZH-A1是一款应用于LED显示屏的异步全彩播放盒，支持外置于LED显示屏外部，具有USB、WIFI、网口等多种连接方式；支持播放视频、图片、动画、文本、时钟、计时等多种播放素材。支持PC电脑、手机控制，软件操作简单，功能齐全，适用于各种门店、商场、学校等领域的 LED显示屏。

ZH-A1是全彩系列播放机控制系统，其功能特点如下： 
· 支持级联接收卡，实现了任意尺寸屏幕的支持；
· 支持手机端（安卓+苹果）软件发送；
· 支持无线WiFi热点连接控制；
· 支持高清视频硬解码；
· 支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；
· 支持亮度调节；
· 支持节目顺序、定时播放；
· 支持UDP网络通讯协议；
· 支持DHCP自动获取IP地址；
· 支持一键整屏测试；
· 支持手动开关机，定时开关机；

基本功能参数

	系统参数

	CPU
	四核CPU

	操作系统
	Linux

	存储空间
	4G（可用3G）

	带载面积
	网口输出65万点  最大宽度：8192、最大高度：2048

	支持分辨率
	自适应分辨率

	适配接收卡
	支持中航全系接收卡

	设备接口

	同步输入接口及数量
	不支持同步

	异步输入接口及数量
	百兆网口*1,USB*1,WiFi*1

	输出接口及数量
	千兆网口*1,音频*1

	支持媒体播放格式

	节目、窗口
	支持多节目顺序、定时等播放方式；支持窗口任意分区、叠加播放

	视频格式
	AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式； 

	图片格式
	支持BMP、JPG、PNG、GIF等

	音频格式
	MPEG(MP3)、AAC等

	文本文档
	支持软件编辑单行、多行、炫彩文本；

	其他功能
	支持时钟、表盘、计时、图片时钟等

	管理及控制方式

	软件
	[bookmark: _GoBack]电脑软件：LEDControlSystemV11；手机软件：LED魔宝异步

	节目更新通讯方式
	U盘导出，自适应100M网口直连或接入局域网发送；WiFi AP模式

	模组文件
	内置各大主流厂家单元板参数信息，可快速调试显示屏

	SW按键
	可通过SW按键切换播放节目

	遥控器
	可通过软件遥控器功能控制播放音量、信号、节目等

	集群方式
	支持本地服务器集群

	设备安全

	本地
	支持本地发送密码设定










输入输出接口排列和定义

硬件介绍
前面板
[image: ]

后面板
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	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	DC 5~12V接口
	接入适配电源
	

	2
	TEST测试按键
	查看版本，测试屏幕，复位
	多种测试模式

	3
	LED网口
	连接显示屏接收卡
	

	4
	LAN网口
	连接电脑或路由，配置参数，发送内容
	

	5
	USB接口
	读取内容
	

	6
	AUDIO OUT音频输出
	连接外置有源功放
	

	7
	WiFi天线接口
	连接WiFi天线
	

	8
	SW键
	切换设备内节目
	

	9
	RUN指示灯
	运行指示灯
	正常：绿灯规律闪烁

	
	PWR指示灯
	电源指示灯
	正常：红灯常亮



工作条件
	额定电压（V）
	12.0
	最大值
	12 
	最小值
	5

	额定电流（A）         
	0.4
	最大值
	2
	最小值
	1A

	额定功耗（W）              
	5
	最大值
	6
	最小值
	3

	极限温度(℃)
	
	最大值
	70
	最小值
	-30

	工作环境温度(℃)
	
	最大值
	70
	最小值
	-30

	工作环境湿度(%）
	
	最大值
	95
	最小值
	0




机械尺寸图

单位：mm
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