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ZH-X2E规格书
功能简介

ZH-X2E是一款应用于LED显示屏的同、异步一体全彩播放盒；支持同步高清信号输入；支持外置于LED显示屏外部，具有USB、WIFI、网口等多种连接方式；支持播放视频、图片、动画、文本、时钟、计时等多种播放素材。支持PC电脑、手机控制，软件操作简单，功能齐全，适用于各种门店、商场、学校、酒店、会议室等领域的 LED显示屏。

功能简介

ZH-X2E是全彩系列播放机控制系统，其功能特点如下：
· 采用与同步系统相同刷新技术；
· 支持手机端（安卓+苹果）软件发送；
· 支持无线WiFi热点连接控制；
· 支持高清视频硬解码；
· 支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；
· 支持亮度调节；
· 支持节目顺序、定时播放；
· 支持UDP网络通讯协议；
· 支持DHCP自动获取IP地址；
· 支持一键整屏测试；
· 支持手动开关机，定时开关机；
· 支持2路HDMI输入；


基本功能参数

系统参数
	系统参数 

	CPU
	四核CPU

	操作系统
	Linux

	存储空间
	4G（可用3G）

	带载面积
	网口输出130万点  最大宽度：4096、最大高度：4096

	适配接收卡
	支持中航全系接收卡

	设备接口

	同步输入接口及数量
	HDMI*2

	异步输入接口及数量
	千兆网口*1,USB*1,WiFi*1

	输出接口及数量
	千兆网口*2,音频*1

	支持媒体播放格式

	节目、窗口
	支持多节目顺序、定时等播放方式；支持窗口任意分区、叠加播放

	视频格式
	AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式

	图片格式
	支持BMP、JPG、PNG、GIF等

	音频格式
	MPEG(MP3)、AAC等

	文本文档
	支持软件编辑单行、多行、炫彩文本

	其他功能
	支持时钟、表盘、计时、图片时钟等

	管理及控制方式

	软件
	电脑软件：LEDControlSystemV11；手机软件：LED魔宝异步

	节目更新通讯方式
	U盘导出，自适应100M网口直连或接入局域网发送；WiFi AP模式

	模组文件
	内置各大主流厂家单元板参数信息，可快速调试显示屏

	节目切换键
	可通过按键切换播放节目

	遥控器
	可通过软件遥控器功能控制播放音量、信号、节目等

	集群方式
	支持本地服务器集群

	设备安全

	本地
	支持本地发送密码设定








输入输出接口排列和定义

硬件介绍
前面板
[image: ]

	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	指示灯
	电源指示灯
	正常常亮

	2
	
	运行指示灯
	正常规律闪烁

	3
	
	HDMI 1
	正常常亮、闪烁信号不通

	4
	
	HDMI 2
	正常常亮、闪烁信号不通

	5
	
	BOX
	正常常亮、闪烁信号不通

	6
	HDMI 1
	切换使用HDMI 1信号
	

	7
	HDMI 2
	切换使用HDMI 2信号
	

	8
	BOX
	切换使用BOX信号
	

	9
	节目切换
	切换设备内节目
	



后面板
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	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	测试按键
	查看设备信息，测试屏幕
	多种测试模式

	2
	USB_CTR
	USB调试接口
	

	3
	USB接口
	读取内容
	

	4
	WiFi天线接口
	连接WiFi天线
	

	5
	LAN网口
	连接电脑，配置参数，发送内容
	

	6
	HDMI 1/HDMI 2
	同步HDMI高清输入信号
	

	7
	AUDIO OUT
	连接外置有源功放
	

	8
	LED网口
	连接接收卡
	

	9
	DC 5~12V接口
	接入适配电源
	





工作条件
	额定电压（V）
	12.0
	最大值
	12 
	最小值
	5

	额定电流（A）         
	1.2
	最大值
	2.5
	最小值
	2.8A

	额定功耗（W）              
	14.4
	最大值
	30
	最小值
	14

	极限温度(℃)
	
	最大值
	70
	最小值
	-25

	工作环境温度(℃)
	
	最大值
	70
	最小值
	-25

	工作环境湿度(%）
	
	最大值
	95
	最小值
	0
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