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ZH-Z16plus 
4K二合一视频处理器
产品规格书
产品概述

[bookmark: _GoBack]ZH-Z16plus 4K二合一视频处理器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持HDMI/DP等高清信号8画面任意漫游输入；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持16路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4096像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

产品特点

· [bookmark: OLE_LINK1]支持丰富的输入接口：包括5路HDMI1.4和1路 HDMI 2.0/DP1.2二选一；
· 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；
· 设备最大带载面积：1040万点，最宽可达16384，最高可达4096点；
· 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 
· 支持8画面任意漫游；
· 支持音频输入输出；
· 支持亮度和色温调节；
· 支持低亮高灰；
· 支持标准网口中控对接；
· 16个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；
· 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
· 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器； 




系统拓扑图

[image: E:\官网资料\公司产品规格书\规格书更改记录2026\ZXP\tupiam\16-3.jpg16-3]



硬件介绍

A. 接口功能表
前面板
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开关
按键
旋钮



	开关
	电源开关

	液晶显示屏
	显示设备状态和操作界面

	旋钮
	按下表示进入菜单或确定，旋转移动光标或修改参数



	按键部分说明

	IN1/1
	4K信号HDMI或DP 1/数字1
	IN4/6
	HDMI 4/数字6

	IN2/2
	HDMI 2/数字2
	IN5/7
	HDMI 5/数字7

	IN3/3
	HDMI 3/数字3
	IN6/8
	HDMI 6/数字8

	FN/4
	数字4
	FN/9
	数字9

	WIN/5
	窗口设置/数字5
	SCENE/0
	场景列表/数字0

	PART
	局部键
	ESC
	返回（长按锁定/解锁）




后面板
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220V供电
信号输出端
信号源输入
控制端


	CONFIG/控制
	INPUT/输入
	OUTPUT/输出

	COM
	中控对接串口
	HDMI IN 1 DP 
	第1路4K信号HDMI或DP
	LED*16
	输出网口1--16

	ETH_CTR
	中控对接网口
	IN2  
	第2路HDMI
	AUDIO_OUT
	音频输出

	ANTENNA
	预留接口
	IN3  
	第3路HDMI
	
	

	USB_CTR
	设备调试接口
	IN4  
	第4路HDMI
	
	

	
	
	IN5
	第5路HDMI
	
	

	
	
	IN6
	第6路HDMI
	
	






[bookmark: _Toc19928][bookmark: _Toc20081][bookmark: _Toc788]规格参数

输入标准
	端口
	数目
	分辨率规格

	HDMI 2.0
	1
	EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2

	DP
	1
	符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3

	HDMI 1.4
	5
	EIA/CEA-861标准，符合HDMI1.4标准支持HDMI输入音频数据输出


[bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc28235][bookmark: _Toc295]

输出标准
	端口
	数目
	分辨率规格

	LED
	16
	标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接

	AUDIO_OUT
	1
	3.5mm标准音频输出接口




整机规范
	输入电源
	AC 100~240V，50/60Hz,不大于1A

	功率
	≤100W

	工作温度
	-20~45℃

	外形尺寸
	482.5*351.45*88.9(mm,长*宽*高)

	重量
	≈5KG




















尺寸孔位图 

单位mm
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LED CONTROU SWSTEM Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD




