[bookmark: _Toc20426]二合一多画面视频处理器使用说明书
                              
[bookmark: _GoBack]                                            （本说明书适用于:Z6P--Z16P、Z6L--Z32L、Z24--Z64）
[bookmark: _Toc32181]声明 
首先感谢您使用本公司的产品，为了您的使用安全，请您在使用前仔细阅读本手册，按要求施工操作，以免操作不当给您造成不必要的损失。因不按手册说明操作不当引起的设备损坏，或因此造成的财产损失和人身伤害等，本公司不承担责任。
本公司拥有本手册版权所有权。本公司保留对本文档的任何产品功能的描述进行修改和改进的权利，更新内容不再另行通知。
本产品附带的相关软件，仅限于个人使用，严禁用于商业用途。软件的所有权归本公司所有。不正当的使用，本公司保留追究侵权行为法律责任的权利。 
如果您使用了本产品，表明您同意以上声明，若您不同意以上声明，请您与销售人员联系，办理相应的退货手续。
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[bookmark: _Toc4825]一、安全事项 
为了您的人身和设备安全，请仔细阅读以下内容。 
· 电源 
本产品正常工作的电源电压为100~240V 的交流电，请确保在此电压范围内使用本产品。
· 开盖、维修
本产品含有高压元件，为防止意外事故的发生，非本公司专业技术人员，请勿拆开设备外壳进行相关操作。若有维修需要，请联系专业售后人员安排现场或返厂维修。
· 接地
为了保护您的人身安全，在使用前，请确保产品良好接地。
· 干扰
使用该产品时，请远离强磁场、发动机和变压器等，若有相关干扰的情况，请采取有效的防护措施。 
· 防潮 
本产品无防水设计，安装、使用时请保持环境的干燥。若设备不慎受潮或表面接触到液体，请不要接入电源，应等设备干燥后联系售后技术人员确认，必要时返厂维护。
· 远离易燃易爆品 
严禁在易燃易爆环境中使用本产品。
· 异常现象
使用时应严防液体或金属等导电物质进入设备机箱内部，如若发生， 应立即断电。如发现异响、异味、冒烟等异常情况，请立刻断电，并联系售后技术人员确认，必要时返厂维护。
[bookmark: _Toc17780][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc23492][bookmark: _Toc23870]二、概述
[bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc7625][bookmark: _Toc21986]本产品是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持 HDMI、DP等高清信号多画面任意漫游输入；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持多路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4320像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

认证：CCC、 FCC、 RoHS
若该产品无所销往国家或地区的相关认证，请第一时间联系中航确认或处理，否则，如造成相关法律风险，客户需自行承担或中航有权进行追偿。


功能特点：
· [bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc28083][bookmark: _Toc818]支持丰富的输入接口：包括12路HDMI1.4和1路 HDMI 2.0/DP1.2二选一；
· 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；
· 设备最大带载面积：最宽可达16384，最高可达4096点；
· 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 
· 支持8画面任意漫游；
· 支持音频输入输出；
· 支持亮度和色温调节；
· 支持低亮高灰；
· 支持标准网口中控对接；
· 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
· 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器； 
3、 外观简介
前面板
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（图片仅供参考，具体产品请以实物为准）
[bookmark: _Toc31100][bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc23073]四、参数配置
· 软件安装
请在官网www.zhonghangled.com，下载软件：LEDCreateBoxV5.2.1.130或以上版本安装调试使用。本软件实现设备的数据通讯连接，实现软件对设备设置和控制。

· 硬件连接
[bookmark: _Toc365993272][bookmark: _Toc365993271][bookmark: _Toc354653777][bookmark: _Toc354653778][bookmark: _Toc17535][bookmark: _Toc10953][bookmark: _Toc354653776][bookmark: _Toc9046][bookmark: _Toc7885][bookmark: _Toc8860][bookmark: _Toc365993273][bookmark: _Toc22466][bookmark: _Toc20945][bookmark: _Toc677][bookmark: _Toc10311]调试时，需电脑USB连接设备调试使用，将电脑的HDMI信号连接设备提供信号源,网线连接LED屏接收卡。
[image: ]












· [bookmark: _Toc352688834][bookmark: _Toc352688405][bookmark: _Toc353369236][bookmark: _Toc351645326][bookmark: _Toc342625946][bookmark: _Toc352331282][bookmark: _主界面][bookmark: _Toc352331323][bookmark: _Toc351974715][bookmark: _Toc352161575][bookmark: _Toc353368964][bookmark: _Toc352688691][bookmark: _Toc352331364][bookmark: _通讯配置界面][bookmark: _Toc352688262][bookmark: _Toc352688548][bookmark: _Toc352232423][bookmark: _Toc352593497]参数调试
第一步：打开软件，选择“发送卡”--“常规调屏”。
[image: ]
第二步：等待软件自动刷新；如图，显示红框内容的信息即为寻机成功，点击“配置屏幕参数”。
[image: ]






第三步：输入密码“168”点击“确定”进入。
[image: ]


第四步：确保“发送卡”界面的“信号源设置”中，至少一路信号显示“有信号”，并点击此信号源。（或者在设备上“INPUT-输入选择”中，选择对应的信号源按键，按键灯常亮表示有信号，按键灯闪烁表示无信号）。
[image: ]






第五步：左上角选择“接收卡”，如果单元板信息已知，可直接点“从文件加载”---“预置参数”（Ctrl+F）的方式调试，设置“高度”、“宽度”后点击“发送到硬件”、“保存到硬件”。（也可使用“智能设置”）
注意：预置参数需电脑联网获取，或提前联网下载离线文件后才能使用。
[image: ]

第六步：左上角选择“显示屏连接”，设置“接收卡数量”中的“列数”、“行数”，选择对应“网口序号”连接接收卡，设置接收卡“宽度”、“高度”后，配置完成，点击“发送到硬件”，屏幕正常显示后点击“保存到硬件”，调试完成。（网口连接接收卡时，只需记住一点，正面看LED屏和正面看电脑是一个方向，分清上下左右即可）。
[image: ]
[bookmark: _Toc14208]五、多画面的设置和使用（软件设置和设备设置二选一即可）
软件设置和使用：（以左右双画面示例）
1、 [bookmark: OLE_LINK1]在‘发送卡’页面，选择需要的信号源，修改‘画面设置’后，点击‘设置’；
[image: ]

2、 选择‘窗口2’，勾选‘窗口状态’开启，选择需要的信号源，修改‘画面设置’后，点击‘设置’；
[image: ]
3、 勾选‘场景应用’，点击‘场景保存’，选择对应‘场景编号’，点击‘保存’后设置完成；（重复操作1-2-3，保存需要的不同场景）；
[image: ]

4、 选择‘场景序号’，点击‘设置’，即可切换对应场景；
[image: ]
设备设置和使用：（以左右双画面示例）
1、点击‘WIN’键后进入‘窗口属性’，设置‘窗口1属性’，分别选择‘窗口状态’、‘输入源’，并设置对应的‘宽度’、‘高度’、‘水平起始’、‘垂直起始’等；

[image: 05]

2、同样的方法设置‘窗口2属性’、‘输入源’，并设置对应的‘宽度’、‘高度’、‘水平起始’、‘垂直起始’等；
 
[image: 12]
3、点击‘scene’键，选择对应‘场景序号’，点击‘确定’后‘保存’；（重复操作1-2-3，保存需要的场景）；
[image: ]

4、点击‘scene’键后选择对应‘场景序号’后，点击‘确定’后‘加载’对应的场景；
[image: ]
[bookmark: _Toc19585]六、使用说明
尊敬的用户，本产品搭载一块蓝底液晶显示器，在您每一步操作给以清晰的菜单提示，当没有操作或者操作超时的情况下显示待机状态。本产品本着极简主义，设置了极为简单的操作模式，接下来就结合液晶显示屏的菜单键来详细为您介绍。
[bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc29862][bookmark: _Toc24032]待机状态
[image: 94ff45a40ae499a31e11f0b50e4d2079]
	[image: ]
	表示设备型号

	[image: ]
	表示调试线已连接

	[image: ]
	表示设备心跳，规律闪烁表示设备工作正常

	[image: ]
	表示窗口序号及其信号源等基本信息

	[image: ]  
	表示带载LED分辨率

	[image: ]  
	表示LED屏亮度

	[image: ]
	表示网口序号和状态，绿色网口正常通讯，灰色未接入网线或通讯异常


[bookmark: _Toc1626][bookmark: _Toc7981][bookmark: _Toc31504]
菜单界面
[image: 01]
为了更为方便的使用，我们给出了极为简便的操作方式，使LED大屏操作更加简易化	。

	选项
	界面
	设置

	屏体设置
	[image: 03]
	设置屏体亮度等

	窗口设置
	[image: 04]
	设置窗口数量、属性等

	输入设置
	[image: 06]
	输入信号的EDID设置

	画面控制
	[image: 07]
	画面冻结、黑屏、测试、画质等设置

	场景设置
	[image: 11]
	场景的加载、保存、修改等设置

	高级设置
	[image: 09]
	FN快捷设置、语言、恢复出厂设置等

	设备信息
	[image: 10]
	设备的基本信息确认


[bookmark: _Toc19266][bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc18746][bookmark: _Toc30442]七、常见问题
在设备操作过程中，不可避免误操作带来的一些故障，遇到一些问题，以下是用户可通过自行调试解决的问题，如以下方法均不能解决，请不要擅自拆机，及时联系经销商。
	液晶显示屏不亮
	确认电源线是否插紧以及设备是否正常供电

	LED屏显示画面缺色
	确认输入输出信号端接线是否插紧换尝试更换信号线

	显示画面有黑边
	1. 设置电脑分辨率或EDID分辨率到最大输入分辨率。
2. 若以上均操作均无效，进入显卡设置界面，调节扩展显示器（PROCESSERDVI/PROCESSERVGA）画面缩放至全屏。
3. 由于该问题在通用显示器上较为常见，也可百度相关问题进行求助解决。

	无音频输出
	电脑右下角音频处选择ZH-开头的播放设备
[image: ]

	设备连接调试完好情况下，显示黑屏
	1. 确认信号源按键选择正确。（按键指示灯常亮表示信号正常，按键指示灯闪烁表示信号异常）
2. 确认输入源电脑是否处于休眠状态。
3. 查看信号源是否存在。
4. 切换至全屏模式，如果正常，请查看截屏区域是否为黑色区域。




[bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc20179]八、联系方式
郑州中航软件开发有限公司
地址：郑州市高新技术开发区翠竹街1号总部企业基地68幢
邮编：450001 
电话：0371-56730994 
传真：（86）0531-67805165 
[bookmark: _Toc26808]网址：www.zhonghangled.com 
[bookmark: _Toc10466]九、文档历史
[bookmark: _Toc20198]文档更新
	日期
	版本
	更新说明

	2026.06.01
	V1.0
	初版、适配ZXL、Z64系列
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